# Nástroje s příslušenstvím

1. Nasuňte pojistný kroužek a prstenec třmenu na nástroj.

2. Připevněte pryžový kryt na kryt motoru.

3. Připevněte upínací prstence na pryžový kryt.

   UPOZORNĚNÍ

   Zkontrolujte, zda jsou upínací prstence orientovány s přírubou jako na obrázku.

4. Upněte nástroj s použitím svěráku a montážního/demontážního nástroje proti pryžovému krytu.

5. Zatlačte prstenec třmenu na upínací prstence.

6. Zajistěte prstenec třmenu pomocí pojistného kroužku v drážce upínacích prstenců.