# Надставка для фиксации

Надставка для фиксации монтируется непосредственно на инструмент между угловой головкой и редуктором.

Компания Atlas Copco рекомендует данное решение.

Это приспособление можно использовать для всех моделей Tensor STB/ST/STR/ES61, независимо от размера.

Чтобы закрепить приспособление на инструменте, необходимо демонтировать переднюю часть инструмента, а затем снова собрать ее. Требуется дополнительная передняя крепежная гайка.