# Drehmoment über 200 Nm

Atlas Copco empfiehlt, die vorne am Werkzeug befindlichen Bohrungen für die Aufspannvorrichtung zu verwenden.

Sollte dies nicht möglich sein, die Einspannvorrichtungen weiter hinten am Werkzeug anbringen.

Bei Werkzeugen mit einem Drehmoment unter 300 Nm die Einspannvorrichtung am Getriebe anbringen.

Sollte dies nicht möglich sein, die Einspannvorrichtung am Motor anbringen.

Bei Werkzeugen mit einem Drehmoment von 300 Nm und höher eine Einspannvorrichtung um das Getriebe und eine weitere um den Motor verwenden.

Sicherstellen, dass die Mittelachsen für beide Einspannvorrichtungen fluchten.