# Herramientas hasta 50 Nm

1. Sujete la herramienta utilizando un tornillo de banco y la herramienta de montaje/desmontaje.

2. Coloque la tapa de goma sobre la tapa del motor cerca de la herramienta de montaje/desmontaje.

3. Coloque los anillos de sujeción en la tapa de goma.

   AVISO

   Asegúrese de que los anillos de sujeción están orientados con la brida de acuerdo con la imagen.

4. Monte el anillo de la horquilla en la herramienta y presione sobre los anillos de sujeción.

   AVISO

   Asegúrese de que la horquilla está orientada hacia el extremo delantero de la herramienta.

5. Fije el anillo de la horquilla con un anillo de seguridad en la ranura de los anillos de sujeción.