# Attrezzi di fissaggio sviluppati dal cliente

- Le linee guida differiscono in base alle diverse gamme di coppia per gli utensili e in base alla presenza di un moltiplicatore di coppia montato sull'utensile.

- Non posizionare mai un morsetto di serraggio dell'attrezzo sulla superficie che ricopre il trasduttore di coppia.

- Evitare i carichi concentrati.

- Il carico di serraggio non deve superare 2 kN.

I seguenti punti non presentano limitazioni:

- materiali utilizzati per i morsetti

- parti portanti o girevoli per l'attrezzo

- spessore complessivo del morsetto

In questa sezione

- Per tutti gli utensili dotati di un moltiplicatore di coppia
- Per coppia inferiore a 100 Nm
- Per coppia compresa tra 100 e 200 Nm.
- Per coppia superiore a 200 Nm