# Instalación

La herramienta debe conectarse a la red, a una tensión monofásica de 230 V/50 Hz o bien, de 115V/ 60 Hz, a través de su unidad de accionamiento/POWER FOCUS correcta. Si desea obtener más información, consulte las instrucciones de la unidad de accionamiento/POWER FOCUS.

Instalación del cable de la herramienta:

- Compruebe y asegúrese de que el tipo de cable es correcto.

- Alinee el conector de cable con las dos cabezas de posición asimétrica en el conector para que encajen en las ranuras del mango de la herramienta.

- Apriete la contratuerca.

- Para comprobar y asegurarse de que la conexión es correcta, tire del conector del cable y gírelo (no debe moverse).

La herramienta lleva incorporado un chip electrónico de memoria que transmitirá el valor de calibración del transductor de par y los impulsos de ángulo a la unidad de accionamiento/POWER FOCUS. Los cambios que se realicen en estos valores en la unidad POWER FOCUS cuando la herramienta esté conectada se almacenarán en la memoria.