# Vom Kunden entwickelte Befestigungsvorrichtung

- Die jeweiligen Richtlinien hängen von den für die Werkzeuge geltenden Drehmomentbereichen ab und davon, ob das entsprechende Werkzeug mit einem Drehmomentverstärker ausgestattet ist.

- Die Einspannvorrichtung niemals an der Oberfläche anbringen, die den Drehmomentgeber bedeckt!

- Punktlasten vermeiden.

- Die Klemmlast darf nicht über 2 kN liegen.

In Bezug auf Folgendes liegen keine Beschränkungen vor:

- Für die Einspannvorrichtungen verwendete Materialien

- Lager- oder Schwenkanordnung für die Aufspannvorrichtung

- Gesamtstärke der Einspannvorrichtung

In diesem Abschnitt

- Für alle mit einem Drehmomentverstärker ausgestattete Werkzeuge
- Drehmoment unter 100 Nm
- Drehmoment zwischen 100 und 200 Nm
- Drehmoment über 200 Nm