# Čip RFID

Nástroj má zabudovaný čip RFID, do něhož se ukládají informace o produktu. Čip se nachází na motoru nástroje. Se čtečkou RFID tagů lze číst informace z čipu a zapisovat je na něj.

## Paměť EPC

Číslo produktu, písmeno vytvoření a sériové číslo nástroje jsou uložena v paměti EPC čipu RFID. Informace se prezentují jako řetězec o délce 20 znaků.

Příklad

Řetězec uložený v paměti EPC: 84366130150670730145

Řetězec má vyhrazené tři znaky na písmeno vytvoření, které je uvedeno ve formátu ASCII. Kódy ASCII písmen vytvoření vždy využívají pouze dva znaky – před kód ASCII se vždy dává „0“.

V tabulce níže jsou uvedena písmena vytvoření s odpovídajícími kódy ASCII.

Písmeno vytvoření | Kód ASCII | Písmeno vytvoření | Kód ASCII
A | 65 | N | 78
B | 66 | O | 79
C | 67 | P | 80
D | 68 | Q | 81
E | 69 | R | 82
F | 70 | S | 83
G | 71 | T | 84
H | 72 | U | 85
I | 73 | V | 86
J | 74 | W | 87
K | 75 | X | 88
L | 76 | Y | 89
M | 77 | Z | 90

Do paměti EPC lze zapisovat, což umožňuje přeprogramování informací na čipu v případech, kde se motor z jednoho nástroje používá v jiném nástroji.

## Uživatelská paměť

Kromě informací o nástroji v paměti EPC obsahuje čip RFID také 512bitovou uživatelskou paměť, kterou má zákazník k dispozici pro přidávání libovolných doplňujících informací.

Ke čtení čipu RFID a zápisu do něj používejte čtečku UHF RFID.

## Technické údaje

Charakteristiky výkonu

Rozsah čtení (přenosné)* | Do 1,5 m
Rozsah čtení (fixní)* | Do 2 m

*Výkon podle standardních metodik testování, který se může lišit podle faktorů prostředí a výstupního výkonu čtečky.

Funkční specifikace

Protokol RF | EPC globální Třída 1 Gen2
Frekvence | 902-928 (USA) ; 865-868 (EU)
Paměť* | 96-EPC bitů, 64bitová jedinečná TID, 512bitová uživatelská paměť

*EPC a uživatelskou paměť lze přeprogramovat, chránit heslem nebo trvale uzamknout. TID je v bodě výroby uzamčená a jedinečná.

Shoda s odvětvovými normami

RoHS | Směrnice EU 2011/65/EU
CE ATEX/IECEx | Ano Shoda