# Kundutvecklad fixtureringsutrustning

- Riktlinjerna varierar beroende på verktygens olika momentområden, och om verktyget är utrustat med en momentomvandlare.

- Sätt aldrig en klämma som håller fixturen, på ytan över momentgivaren!

- Undvik punktbelastning.

- Spännbelastning får inte överstiga 2 kN.

Det finns inga restriktioner på följande:

- Material som används för klämmorna

- Lager- eller svivelarrangemang för fixturen

- Total tjocklek av klämman

I detta avsnitt

- För alla verktyg med en momentomvandlare
- För vridmoment mindre än 100 Nm
- För vridmoment mellan 100 och 200 Nm
- För vridmoment över 200 Nm