# V případě momentu nižšího než 100 Nm

- Oblast upnutí musí být co možná největší.

Neupínejte nástroj v oblasti úhlové hlavy a matice krytu.

Zařízení STB/ST/ES/SL/SR:

- Svorku upněte kolem motoru.

- Upněte po stranách nástroje.

Zařízení STR:

- Přednostně použijte řešení dodávané společností Atlas Copco.

- Pokud to není možné, upněte svorku kolem motoru. Vnitřní povrch svorky pokryjte pryžovou tkaninou, abyste ochránili štítky a plastový kryt motoru.

- Upněte v horní a dolní části nástroje.

- Upínací zátěž udržujte co možná nejnižší.