# Para par menor que 100 Nm

- La zona de sujeción debe ser tan grande como sea posible

Evite realizar la sujeción en el cabezal angulado y la tuerca ciega.

Equipamiento STB/ST/ES/SL/SR:

- Coloque la abrazadera alrededor del motor.

- Sujete la herramienta por los laterales.

Equipos STR:

- Preferiblemente, seleccione una solución suministrada por Atlas Copco.

- Si no es posible, coloque la abrazadera alrededor del motor. Cubra el interior de la abrazadera utilizando un paño de goma para proteger las placas de marcado y las cubiertas de plástico del motor.

- Sujete la parte superior e inferior de la herramienta.

- Mantenga la carga de sujeción al mínimo posible.