# Drehmoment unter 100 Nm

- Die Befestigungsfläche sollte so groß wie möglich sein

Eine Befestigung am Winkelkopf und an der Hutmutter vermeiden.

STB/ST/ES/SL/SR Gerät:

- Die Einspannvorrichtung um den Motor anbringen.

- An den Werkzeugseiten festklemmen.

STR-Gerät:

- Es empfiehlt sich, eine von Atlas Copco bereitgestellte Lösung auszuwählen.

- Sollte dies nicht möglich sein, die Einspannvorrichtung um den Motor anbringen. Die Innenseite der Einspannvorrichtung zum Schutz des Typenschilds und der Kunststoffabdeckung des Motors mit einer Gummimatte bedecken.

- Oben und unten am Werkzeug festklemmen.

- Die Klemmlast möglichst niedrig halten.