# Verktyg upp till 50 Nm

1. Håll verktyget med ett skruvstäd och ett monterings-/demonteringsverktyg.

2. Sätt fast gummiskyddet på motorkåpan bredvid monterings-/demonteringsverktyget.

3. Fäst klämringarna på gummiskyddet.

   OBS

   Kontrollera att klämringarna anpassas på flänsen i enlighet med bilden.

4. Fäst spännringen på verktyget genom att trycka på den på klämringarna.

   OBS

   Se till oket pekar mot den främre änden av verktyget.

5. Säkra spännringen med en låsring i slitsen för klämringarna.