# Herramientas con accesorio de escaneo

1. Coloque la tapa de goma en la tapa del motor de la herramienta.

2. Coloque los anillos de sujeción en la tapa de goma.

   AVISO

   Asegúrese de que los anillos de sujeción están orientados con la brida hacia el escáner.

3. Monte el anillo de la horquilla en la herramienta y presione sobre los anillos de sujeción.

   AVISO

   Asegúrese de que la tapa de goma y los anillos de sujeción están alineados.

4. Fije el anillo de la horquilla con un anillo de seguridad en la ranura de los anillos de sujeción.