# アクセサリの取り付け

ツールおよび/またはアクセサリの分解は、資格のあるメンテナンス担当者が必ず行ってください。

この装置は、CDRH/IEC クラス 2 レーザーと IEC クラス 1M の光を発します。ビームをのぞきこまないでください。

ツールをケーブルから外した後に分解するようにしてください。

必要なツール：

- 自在スパナ

- スクリュードライバ

1. 前部を掴み具（適切なサイズを選択します）に入れ、掴み具を万力で締め付けます。

2. 自在スパナを使用してフロントキャップナットを緩めます。万力からツールを取り外します。

3. アングルギアをツールから慎重に引き抜きます。

4. アングルギアハウジングから以下の部品を取り外します。

   1. ロックリング（後で使用するために取っておきます）

   2. シールワッシャ（廃棄します）

   3. フロントキャップナット（破棄します）

5. アングルギアハウジングに以下の部品を取り付けます。

   1. 新たに取り付けるフロントキャップナット。キャップナットの内側にグリースの薄い層を塗布します。

   2. 新しいシールワッシャ

   3. ロックリング

6. モータハウジングのOリングを、同径でより厚いOリングと交換します。Oリングとモータハウジングの下側部分にグリースの薄い層を塗布します。

7. 内側にピンが2本あるハーフリング内にツールを入れます。ハーフリングが正しい位置に置かれると、ピンはモータハウジングのスロットに嵌まり込み、ハーフリングの回転を防ぎます。

8. 1のマークがあるバスポートにフレックスケーブルを接続します。

9. 上部ハーフリングのフレックスケーブルを2のマークがあるバスポートに接続し、2つのハーフリングを組み合わせます。

10. ハーフリングの前面にあるスロットにOリングを入れます。Oリングにグリースの薄い層を塗布します。

11. ドライバを使って2つのハーフリングを4本のネジで締め付けます。

    ハーフリング端部のシールがしっかりと密閉されていることを確認してください。

12. ギアハウジングから遊星歯車を引き抜きます。遊星歯車をシャフト上で最後まで押し下げます。

    歯車が正しい位置になっていることを確認します。

    ギアを元の位置に戻します。シールワッシャにグリースの薄い層を塗布します。

13. 前部を掴み具に入れ、掴み具を万力で締め付けます。

14. 自在スパナを使用してフロントキャップナットを締め付けます。