# Для значений момента свыше 200 Нм

Компания Atlas Copco рекомендует использовать для зажимного приспособления отверстия в передней части инструмента.

Если это невозможно, зажимы следует располагать дальше в сторону задней части инструмента.

Для инструментов с моментом ниже 300 Нм расположите зажим на редукторе.

Если это невозможно, зажим следует расположить на двигателе.

Для инструментов с моментом 300 Нм и выше один зажим расположите вокруг редуктора, а другой — вокруг двигателя.

Убедитесь, что центральные оси обоих зажимов выровнены между собой.