# Para par superior a 200 Nm

Atlas Copco recomienda que los orificios de la parte delantera de la herramienta se utilicen para el dispositivo.

Si no es posible, coloque las abrazaderas más atrás en la herramienta.

Para herramientas inferiores a 300 Nm, coloque la abrazadera en la caja de engranajes.

Si no es posible, coloque la abrazadera en el motor.

Para herramientas a partir de 300 Nm, utilice una abrazadera alrededor de la caja de engranajes y otra alrededor del motor.

Asegúrese de que los ejes centrales de las dos abrazaderas están alineados.