# RFID チップ

本ツールには製品に関する情報の保管されている RFID チップが埋め込まれています。チップはツールのモーターにあります。RFID リーダーを使用すると、チップの情報を読み込んだり、チップに情報を書き込んだりすることが出来ます。

## EPC メモリ

ツールの製品番号、ジェネレーション文字、シリアル番号は RFID チップの EPC メモリに保管されます。この情報は20文字長のストリングとして表示されます。

例

EPC メモリに保管されたストリング84366130150670730145

ストリングは ASCII 形式で表示されるジェネレーション文字用に3文字分確保します。ジェネレーション文字の ASCII コードは2文字しか使用しないので、ASCII コードの前に「０」が常に追加されています。

ジェネレーション文字とそれに対応する ASCII コードを以下の表に示します。

ジェネレーション 文字 | ASCII コード | ジェネレーション 文字 | ASCII コード
A | 65 | N | 78
B | 66 | O | 79
C | 67 | P | 80
D | 68 | Q | 81
E | 69 | R | 82
F | 70 | S | 83
G | 71 | T | 84
H | 72 | U | 85
I | 73 | V | 86
J | 74 | W | 87
K | 75 | X | 88
L | 76 | Y | 89
M | 77 | Z | 90

EPC メモリは書き込み可能なので、ツールのモーターが別のツールに再利用された場合、チップ情報の再プログラムを可能にします。

## ユーザーメモリ

EPC メモリ中のツール情報の他に、RFID チップにはまた 512 ビットのユーザーメモリが含まれており、お客様が情報を追加できるようになっています。

UHF RFIDリーダーを使用して、RFIDチップの読み取りと書き込みを行います。

## 技術仕様

性能特性

読み取り範囲（ハンドヘルド）* | 最大5フィート（1.5 m）
読み取り範囲（固定）* | 最大6.6フィート（2 m）

*パフォーマンスは標準のテスト方法に基づき、テスト方法は環境要因とリーダーの出力電力によって異なる可能性があります。

機能仕様

RFプロトコル | EPCグローバルクラス1Gen2
周波数 | 902-928（米国）、865-868（EU）
メモリ* | 96ビットのEPC、64ビットの一意のTID、512ビットのユーザーメモリ

* EPCとユーザーメモリは、再プログラム、パスワード保護、または永続的なロックが可能です。TIDはロックされており、製造時点で一意です。

業界コンプライアンス

RoHS | EU指令2011/65/EU
CE ATEX/IECEx | はい 準拠