# Chip RFID

A ferramenta tem um chip RFID integrado que armazena informações sobre o produto. O chip fica localizado no motor da ferramenta. Com um leitor de RFID é possível ler e gravar informações no chip.

## Memória EPC

O número do produto, a letra de geração e o número de série da ferramenta estão armazenados na memória EPC do chip RFID. A informação é apresentada como uma cadeia de 20 caracteres.

Exemplo

Cadeia de caracteres armazenada na memória EPC: 84366130150670730145

A cadeia de caracteres reserva três caracteres para letras de geração, que são apresentados em formato ASCII. Como os códigos ASCII das letras de geração utilizam somente dois caracteres, um “0” é sempre adicionado na frente do código ASCII.

A tabela abaixo mostra as letras de geração com os respectivos códigos ASCII.

Letra de Geração | Código ASCII | Letra de Geração | Código ASCII
A | 65 | N | 78
B | 66 | O | 79
C | 67 | P | 80
D | 68 | Q | 81
E | 69 | R | 82
F | 70 | S | 83
G | 71 | T | 84
H | 72 | U | 85
I | 73 | V | 86
J | 74 | W | 87
K | 75 | X | 88
L | 76 | Y | 89
M | 77 | Z | 90

A memória EPC é pode ser gravada, o que permite que as informações do chip sejam reprogramadas em casos em que o motor de uma única ferramenta deva ser reutilizado em outra ferramenta.

## Memória do Usuário

Além das informações da ferramenta na memória EPC, o chip RFID também contém uma memória de usuário de 512 bits, disponível ao cliente para que adicione qualquer informação adicional.

Use um Leitor RFID UHF para ler e gravar no chip RFID.

## Especificações Técnicas

Características do Desempenho

Alcance de leitura (manual)* | Até 1,5 m (5 pés)
Alcance de leitura (fixo)* | Até 2 m (6,6 pés)

*Desempenho com base em metodologias de teste padrões que podem variar em função de fatores ambientais e da potência de saída do leitor.

Especificações de Funcionamento

Protocolo RF | EPC global Class 1 Gen2
Frequência | 902-928 (EUA); 865-868 (UE)
Memória* | 96 bits EPC, TID exclusivo de 64 bits, Memória do Usuário de 512 bits

*O EPC e a Memória do Usuário podem ser reprogramados, protegidos por senha ou permanentemente bloqueados. O TID é bloqueado e exclusivo no ponto de fabricação.

Conformidade Industrial

RoHS | Diretiva UE 2011/65/UE
CE ATEX/IECEx | Sim Atende