# Serviceanvisningar

Översyn och förebyggande underhåll rekommenderas vid jämna intervaller en gång per år eller senast efter 250 000 åtdragningar, beroende på vilket som inträffar först. Tätare förebyggande underhåll kan behövas vid användning av högt moment, hög produktivitet eller långa åtdragningstider. Om maskinen inte fungerar som den ska, ska den omedelbart transporteras bort för kontroll.

Vid översynen skall alla delar rengöras noggrant och defekta eller slitna delar (t ex O-ringar) skall bytas ut.