# 運転

ツールの予期しない動作が、作業者の傷害につながらないよう、ツールが正常な状態で、コントローラが使用前に正しくプログラムされていることを確認してください。

リバースリングを回転させ（ETV/ETD DSの場合のみ、あるいは、トリガノブのアームを回転させ（ETP DSの場合のみ））、ツールハンドルの上にある機能ランプを見て、ツールが正しい走行方向にあることを確認してください。

ソフトスタート機能がネジ頭のネジ山への進入を円滑にします。

ソフトスタートの持続時間は調節可能です。 ドライブユニットのマニュアルを参照してください。

ツールにはシグナルライトが搭載されています。

- 緑 = 締め付けOK

- 黄 = 警告 - 低トルク（ES以外）

- 赤 = 警告 – 高トルク

- オレンジ = 機能インジケータ（SLおよびDLの場合のみ）

- 青 = 機能インジケータ（SLの場合のみ）