# Installation

Verktyget skall, med rätt POWER FOCUS/drivenhet, anslutas till nätet 230V eller 115V enfas. Se skötselanvisningarna för er POWER FOCUS/drivenhet.

Anslutning av maskinkabel:

- Kontrollera att det är rätt kabeltyp.

- Med hjälp av de två asymmetriskt placerade klackarna på kabelkontakten rikta upp densamma mot motsvarande spår i verktygshandtaget, och skjut ihop kabel med handtag.

- Drag åt muttern.

- Kontrollera att inget axiellt eller radiellt spel finns genom att skjuta, dra och vrida i donet.

Maskinens kalibrervärden för momentgivare och vinkelgivare finns lagrat i ett inbyggt elektroniskt minne och automatiskt överförs till POWER FOCUS/ drivenheten vid uppkoppling till denna. Ändringar av kalibrervärden via POWER FOCUS när systemet är uppkopplat medför att verktygsminnet ändras.