# Pour les couples supérieurs à 200 Nm

Atlas Copco recommande d'utiliser les trous à l'avant de l'outil pour le dispositif de fixation.

Si cela n'est pas possible, placer les brides de serrage plus en arrière sur l'outil.

Pour les outils inférieurs à 300 Nm, placer la bride de serrage sur le réducteur.

Si cela n'est pas possible, placer la bride de serrage sur le moteur.

Pour les outils de 300 Nm et plus, utiliser une bride de serrage autour du réducteur et une bride de serrage autour du moteur.

Veiller à aligner les axes des deux brides de serrage.