# Outils avec accessoire scanner

1. Fixer la protection en caoutchouc sur le couvercle du moteur de l'outil.

2. Fixer les anneaux de serrage sur la protection en caoutchouc.

   AVIS

   S'assurer que l'aile des anneaux de serrage est orientée vers le scanner.

3. Fixer le collier d'anneau sur l'outil en l'enfonçant sur les anneaux de serrage.

   AVIS

   S'assurer que la protection en caoutchouc et les anneaux de serrage sont alignés.

4. Fixer le collier d'anneau avec un circlip dans la rainure des anneaux de serrage.