# Instalacja

Narzędzie należy podłączyć za pośrednictwem odpowiedniej jednostki POWER FOCUS / sterownika do sieci zasilającej 230 V / 50 Hz lub 115 V / 60 Hz, jedna faza. Patrz instrukcje obsługi jadnostki napędowej / POWER FOCUS.

Mocowanie kabla zasilającego:

- Sprawdzić, czy typ kabla jest poprawny.

- Wtyk przewodu z dwoma elementami asymetrycznymi ustawić tak, by pasował do gniazda w uchwycie narzędzia.

- Dokręcić nakrętkę blokującą.

- Sprawdź, czy połączenie jest pewne, pociągając, popychając i obracając złącze kabla (nie powinno być żadnego ruchu).

Narzędzie ma wbudowany elektroniczny układ pamięci, który przesyła wartość kalibracji przetwornika momentu i impulsy kątowe do jednostki POWER FOCUS / sterownika. Wszelkie zmiany ich wartości w POWER FOCUS, wykonane w czasie, gdy narzędzie jest podłączone, zostaną zapisane w pamięci narzędzia.