# Nástroje se snímacím příslušenstvím

1. Připevněte pryžový kryt na kryt motoru nástroje.

2. Připevněte upínací prstence na pryžový kryt.

   UPOZORNĚNÍ

   Zkontrolujte, zda jsou upínací prstence orientovány s přírubou směřující ke skeneru.

3. Připevněte prstenec třmenu k nástroji jeho natlačením na upínací prstence.

   UPOZORNĚNÍ

   Zkontrolujte, zda je vyrovnán pryžový kryt s upínacími prstenci.

4. Zajistěte prstenec třmenu pomocí pojistného kroužku v drážce upínacích prstenců.