# Extensão para fixação

A extensão para fixação é montada diretamente na ferramenta entre a cabeça angular e a caixa de engrenagens.

A Atlas Copco recomenda esta solução.

Esta fixação pode ser usada em todos os modelos de tensor STB/ST//STR/ES61, independentemente do tamanho.

Para encaixar a fixação na ferramenta, desmonte a parte frontal da ferramenta e, depois, volte a montá-la. Você vai precisar de uma porca extra para a montagem frontal.