# RFID 칩

이 공구에는 제품 정보를 저장하는 RFID 칩이 내장되어 있습니다. 칩은 공구의 모터에 배치되어 있습니다. RFID 리더를 사용하여 칩의 정보를 읽고 기록할 수 있습니다.

## EPC 메모리

공구의 제품 번호, 생성 문자 및 시리얼 번호는 EPC 메모리에 저장됩니다. 이 정보는 스무개의 문자가 담긴 문자열로 표시됩니다.

예

문자열은 EPC 메모리에 저장됩니다. 84366130150670730145

이 문자열은 생성 문자를 위해 ASCII 형식으로 표시되는 세 개의 문자를 보유합니다. 생성 문자의 ASCII 코드는 두 개의 문자만 사용하므로, “0”이 항상 ASCII 코드의 앞에 추가됩니다.

아래 표에는 해당 ASCII 코드가 포함된 생성 문자를 보여줍니다.

생성 문자 | ASCII 코드 | 생성 문자 | ASCII 코드
A | 65 | N | 78
B | 66 | O | 79
C | 67 | P | 80
D | 68 | Q | 81
E | 69 | R | 82
F | 70 | S | 83
G | 71 | T | 84
H | 72 | U | 85
I | 73 | V | 86
J | 74 | W | 87
K | 75 | X | 88
L | 76 | Y | 89
M | 77 | Z | 90

EPC 메모리는 한 공구의 모터를 다른 공구에 재사용할 경우 칩 정보를 다시 프로그래밍할 수 있도록 쓰기 작업이 가능합니다.

## 사용자 메모리

EPC 메모리에 저장된 공구 정보 외에도, RFID칩에는 고객이 추가 정보를 기록할 수 있는 512비트 사용자 메모리가 포함됩니다.

UHF RFID 리더를 사용하여 RFID 칩을 읽고 해당 칩에 기록할 수 있습니다.

## 기술 사양

성능 특성

읽기 범위 (헨드-헬드)* | 최대 1.5 m (5 ft)
읽기 범위 (고정)* | 최대 2 m (6.6 ft)

* 환경 요인 및 리더 출력 전력에 따라 달라질 수 있는 표준 테스트 방법을 기반으로 한 성능입니다.

기능 사양

RF 프로토콜 | EPC 글로벌 클래스 1 (2세대)
주파수 | 902-928 (미국) ; 865-868 (유럽 연합)
메모리* | 96-EPC 비트, 64-비트 고유 TID, 512-비트 사용자 메모리

* EPC 및 사용자 메모리는 다시 프로그래밍하거나 암호로 보호하거나 영구적으로 잠글 수 있습니다. TID는 제조 시점에 잠겨 있고 고유한 상태입니다.

산업 규정 준수

RoHS | 유럽 연합 지침 2011/65/EU
CE ATEX/IECEx | 준수 예