# Instalación de accesorios

El desmontaje de la herramienta y/o del accesorio sólo debe realizarlo el personal de mantenimiento cualificado.

Este dispositivo emite láser CDRH/CEI clase 2 y luz CEI clase 1M. No mire fijamente a la luz.

Antes del desmontaje, asegúrese de que la herramienta está desconectada del cable.

Herramientas necesarias:

- Llave regulable

- Atornillador

1. Coloque la parte delantera en una mordaza de sujeción (de un tamaño adecuado) y sujete ésta en un tornillo de banco.

2. Afloje la tuerca ciega delantera utilizando una llave regulable. Retire la herramienta del tornillo de banco.

3. Extraiga cuidadosamente el engranaje angular de la herramienta.

4. Extraiga las siguientes piezas de la carcasa del engranaje angular:

   1. el anillo de bloqueo (guardar para uso posterior)

   2. la arandela de sellado (desechar)

   3. la tuerca ciega delantera (desechar)

5. Monte las siguientes piezas en la carcasa del engranaje angular:

   1. nueva tuerca ciega delantera. Aplique una capa fina de grasa en el interior de la tuerca ciega.

   2. nueva arandela de sellado

   3. anillo de bloqueo

6. Sustituya la junta tórica de la carcasa del motor por otra junta tórica con el mismo diámetro pero de mayor grosor. Aplique una fina capa de grasa en la junta tórica y en la sección inferior de la carcasa del motor.

7. Coloque la herramienta en el medio anillo que tiene dos pasadores en el interior. Cuando el medio anillo esté colocado en su posición correcta, los pasadores se introducirán en las ranuras de la carcasa del motor y evitarán que el medio anillo gire.

8. Conecte el cable flexible al puerto del bus marcado con 1.

9. Conecte el cable flexible del medio anillo superior al puerto del bus marcado con 2 y una los dos medios anillos.

10. Coloque una junta tórica en la ranura delante de los medios anillos. Aplique una capa fina de grasa en la junta tórica.

11. Apriete los dos medios anillos con 4 tornillos utilizando un destornillador.

    Asegúrese de que el sellante del extremo de los medios anillos sella firmemente.

12. Extraiga el engranaje planetario de la carcasa del engranaje. Presione el engranaje planetario para encajarlo completamente en el eje.

    Asegúrese de colocar la rueda del engranaje en la posición correcta.

    Vuelva a colocar el engranaje en su posición. Aplique una capa fina de grasa en la arandela de estanqueidad.

13. Coloque la parte delantera en la mordaza de sujeción y sujete ésta en un tornillo de banco.

14. Apriete la tuerca ciega delantera utilizando llaves regulables.