# Werkzeuge bis 50 Nm

1. Halten Sie das Werkzeug mit einem Schraubstock und dem Montage-/Demontagewerkzeug fest.

2. Bringen Sie die Gummiabdeckung an der Motorverkleidung neben dem Montage-/Demontagewerkzeug an.

3. Bringen Sie die Klemmringe an der Gummiverkleidung an.

   HINWEIS

   Achten Sie darauf, dass die Klemmringe wie im Bild gezeigt am Flansch anliegen.

4. Montieren Sie den Jochring am Werkzeug, indem Sie ihn auf die Klemmringe schieben.

   HINWEIS

   Das Joch muss zur Werkzeugvorderseite zeigen.

5. Befestigen Sie den Jochring mit einem Sicherungsring in der Nut der Klemmringe.