# Förberedelse för spindlarna 4141 0253 XX

Med denna spindel kan du ange din egen gängstorlek.

Innan du förbereder för spindeln, läs följande anvisningar.

1. Ta bort ringarna från spindeln.

2. För in spindeln i en hylschuck med Ø16 mm.

3. Kläm fast hylschucken över spindelgängan. Gängan bör inte sticka ut mer än (L1). Se bild nedan.

4. Lägg märke till storleken på borrdjupet (L2) och gängstorleken (L3). Se bild nedan.