# Instalação da broca

AVISO

Certifique-se de que o abastecimento de ar não esteja conectado.

CUIDADO

Use luvas para evitar acidentes causados por bordas afiadas. Apenas pessoal de manutenção experiente pode montar e desmontar o produto.

Ferramentas exigidas

- Morsa

- Chave Torx

- Chave Allen

- Ferramenta na forma de garfo

- Ferramenta hexagonal

- Chave inglesa

1. Prenda a furadeira em uma morsa com proteções de borracha, o sistema lógico pneumático para cima e a empunhadura para a direita.

2. Observe a posição do cartucho de alimentação: As marcas na extremidade mais próxima do eixo indicam a velocidade real de avanço.

3. Remova a trava do cartucho, o cartucho, os cinco parafusos e duas arruelas. Use uma chave Torx no parafuso da trava do cartucho e uma chave Allen nos outros quatro parafusos.

4. Se for o caso, instale o anel de posição inicial no eixo e mova-o até encaixá-lo. Aperte o anel com uma ferramenta na forma de garfo.

5. Instale o eixo no soquete pela parte de baixo. Dê várias voltas na ferramenta hexagonal no sentido horário para que o eixo avance.

6. Instale o anel de profundidade no eixo e mova-o até encaixá-lo. Aperte o anel com a ferramenta na forma de garfo.

7. Coloque o cartucho de alimentação na posição original, comprovando se as marcas na extremidade mais próxima do eixo indicam a velocidade desejada.

8. Se não puder instalar o cartucho facilmente, gire as estrias com a ferramenta na forma de garfo para alinhá-las.

9. Instale as arruelas e os quatro parafusos na posição original. Aperte os parafusos. Instale a trava e o parafuso de trava. Aperte o parafuso.

10. Reinstale a proteção do eixo na posição original e prenda-a.

11. Gire a furadeira de cabeça para baixo e fixe-a na morsa. Coloque a broca no eixo. Coloque as chaves inglesas no soquete do eixo e a base da broca para evitar que girem e apertem a conexão. Coloque a parte frontal sobre a furadeira e prenda-a.

12. Gire a furadeira de cabeça para baixo e fixe-a na morsa. Instale uma rosca de mangueira de ar para o conector na furadeira. Conecte a mangueira de ar na rosca. Verifique o funcionamento do botão de parada de emergência:

    1. Pressione o botão Start (Partida).

    2. Pressione o botão de parada de emergência para que ele trave. O eixo deve parar imediatamente.

    3. Puxe o botão para restabelecê-lo. O motor não deve ser ligado.

    4. Desconecte a mangueira de ar.