# 更改速度

1. 卸下马达阀、叶片马达和变速齿轮。

2. 如适用，请根据以下说明更改拼合齿轮比：

   1. 取下拼合齿轮。

   2. 调整拼合齿轮的轴 (1)，设定所需的比率。参见下图。发出咔嗒声代表轴已经调整到所需位置。使用叉形工具 (4141 1114 00)，将轴固定在右侧，详见“速度”一节。

   3. 用螺栓穿过拼合齿轮孔，确保轴端部朝向钻机头。

   4. 小心地将拼合齿轮滑到位。旋转花键轴 (2)，直到轴 (1) 安装到位为止。

   5. 用叉形工具 (4080 1114 00) 将小齿轮 (3) 固定在原位，旋转花键轴 (2) 并轻轻用力向前推送拼合齿轮，直到轴 (1) 与小齿轮组合完成。

   6. 轻轻用力向前推送拼合齿轮，直到其发出代表安装到位的咔哒声为止。

3. 如果适用，安装新的变速齿轮。否则，请将原部件装回原位。旋转行星齿轮，使其对准花键。

4. 将叶片马达和马达阀装回原位。使用叉形工具 (4080 1114 00) 逆时针旋转转子，使其对准花键。

5. 在操作钻机之前，应先对紧急停止按钮进行功能测试：

   1. 按压启动按钮。

   2. 按压紧急停止按钮，使其锁到位。转轴必须立即停止。

   3. 拉动紧急停止按钮将其复位。马达不得重新启动。

   4. 断开空气软管。

   5. 重新连接空气软管。