# Montáž indexovacího zařízení

Při montáži indexovacího zařízení nebo jeho přesunu na jiný nástroj proveďte následující kroky:

1. Povolte matici spojující indexovací zařízení s hlavou nástroje.

2. Očistěte závit matice od lepidla.

3. Zkontrolujte drážky ve spodní části, která je připojena k přednímu dílu indexovacího zařízení, zda nejsou poškozené. Odstraňte veškeré lepidlo.

4. Zkontrolujte drážky čepu blokovacího mechanismu horního krytu indexovacího zařízení na poškození a odstraňte veškeré lepidlo. Když je indexovací zařízení rozpojeno, stiskněte tlačítko a ujistěte se, že čep blokovacího mechanismu indexovacího zařízení hladce zapadá a vysouvá se z krytu.

5. Je-li součást indexovacího zařízení poškozena, vyměňte ji, případně celé indexovací zařízení.