# Test szczelności

1. Jeśli zawór jest zamontowany w narzędziu, wymontować go. Posłużyć się narzędziem w kształcie widełek (4080 1114 00) i obrócić go w prawo.

2. Umieścić zawór w złączu (1) narzędzia testowego i dokręcić go momentem 0,7 Nm. Patrz rysunek poniżej.

3. Podłączyć wąż pneumatyczny do złącza (2).

4. Nacisnąć dwa do trzech razy dźwignię narzędzia, aby podać powietrze o ciśnieniu 6,3 bara (90 psi).

5. Zmierzyć przeciek przy użyciu miernika przecieku. Przeciek powietrza w ciągu 10 sekund musi być mniejszy niż 0,3 l/min.

6. Jeśli wynik testu okaże się niezadowalający, wymienić zawór. Jeśli test nie wykaże usterki, kontynuować procedurę.

7. Zamontować zawór w oryginalnym położeniu i dokręcić go momentem 0,7 Nm za pomocą narzędzia w kształcie widełek.