# Изменение скорости подачи

Переворачивая кассету подачи на 180 градусов, можно изменять значения скорости подачи. Если требуется другая скорость подачи, выберите соответствующую кассету из таблицы скоростей подачи в разделе "Обзор".

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Убедитесь, что пневмолиния не подсоединена.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Пользуйтесь перчатками, во избежание травм в связи с острыми режущими кромками. Собирать и разбирать изделие может только опытный обслуживающий персонал.

Чтобы заменить кассету подачи, выполните следующие действия.

1. Извлеките старую кассету.

2. Поместите новую кассету в требуемое положение. Перед закреплением кассеты проверьте маркировку на ее конце, расположенном ближе всего к шпинделю, чтобы убедиться в надлежащей ориентации кассеты.

3. Перед работой с дрелью выполните проверку работоспособности кнопки аварийного останова.

   1. Нажмите кнопку запуска.

   2. Нажмите кнопку аварийного останова, чтобы она зафиксировалась в нажатом положении. Подача сжатого воздуха в двигатель будет отключена, и шпиндель остановится.

   3. Отсоедините шланг подачи воздуха.

   4. Отожмите кнопку аварийного останова, чтобы вернуть ее в исходное положение.

   5. Подсоедините на место шланг подачи воздуха.