# Instalace soupravy škrabky, pro vrtačky s indexovacím zařízením

VÝSTRAHA

Zkontrolujte, zda je správně připojen přívod vzduchu.

VAROVÁNÍ

Noste rukavice, abyste zabránili osobnímu úrazu od ostrých řezných hran. Montáž nebo demontáž produktu mohou provádět pouze zkušení pracovníci údržby.

Požadované nástroje

- Svěrák

- Klíč

- Inbusový klíč

- Montážní nástroj

Nutné předpoklady

Před instalací soupravy stěrače zkontrolujte, zda byly demontovány následující součásti:

- Přední díl

- Vrták

- Vřeteno

- Kryt vřetena

1. Upevněte vrtačku do svěráku.

2. Vyjměte adaptér a šroub.

3. Nasaďte pouzdro indexovacího zařízení na místo na hřídeli adaptéru.

4. Kápněte několik kapek prostředku na zajištění závitu na závity matice a utáhněte matici na pouzdře indexovacího zařízení. Utáhněte matici.

5. Vložte vlnitou podložku na místo na pouzdře indexovacího zařízení. Kápněte několik kapek prostředku na zajištění závitu na hřídel a připevněte ji k pouzdru indexovacího zařízení.

6. Zatlačte na tlačítko na pouzdře indexovacího zařízení tak, aby se matice snadněji posunula dolů do spodní polohy. Utáhněte přední matici na hřídeli do pouzdra indexovacího zařízení pomocí hákového kříže.

   VÝSTRAHA

   Nebezpečí rozdrcení

   Pokud není indexovací zařízení správně zajištěno, nástroj nepoužívejte! Nezajištění nástroje může způsobit otáčení celého nástroje a mít za následek závažnou škodu na majetku nebo úraz.

   - Ujistěte se, že čep blokovacího mechanismu je v rovině s matkou, přičemž úroveň tolerance je menší než 0,3 mm nad povrchem.

7. Sejměte zarážkové matice na vřetenu.

8. Namontujte prstenec stěrače na vřeteno a zajistěte jej čtyřmi šrouby.

   Dbejte, aby sražená hrana prstence stěrače směřovala k vrtáku.

9. Našroubujte zarážkovou matici na vřeteno.

10. Nainstalujte vřeteno do vrtačky.

11. Našroubujte zarážkovou matici na horní část vřetena.

12. Odřízněte trubici tak, aby odpovídala délce předního dílu.

    Prstenec stěrače na vřetenu se při vrtání nesmí vysunout z trubice.

13. Nainstalujte trubici a utáhněte ji.

    Zkontrolujte, zda se prstenec stěrače pohybuje plynule, aby nedošlo k poškození závitu.

    Nainstalujte přední díl.