# Установка комплекта грязесъемника для дрели с индексатором

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Убедитесь, что пневмолиния не подсоединена.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Пользуйтесь перчатками, во избежание травм в связи с острыми режущими кромками. Собирать и разбирать изделие может только опытный обслуживающий персонал.

Необходимые инструменты

- Тиски

- Рожковый гаечный ключ

- шестигранный ключ;

- Монтажный инструмент

Необходимые условия

Перед установкой скребка в сборе убедитесь в том, что следующие компоненты сняты:

- Передняя часть

- сверло;

- шпиндель;

- защитный кожух шпинделя.

1. Затяните дрель в тисках.

2. Снимите переходник и отверните винт.

3. Установите корпус индексатора в нужное положение на валу переходника.

4. Нанесите несколько капель резьбового герметика на резьбу гаек и закрепите гайку на корпусе индексатора. Затяните гайку.

5. Вставьте волнообразную шайбу на место на корпусе индексатора. Нанесите несколько капель резьбового герметика на вал и закрепите его на корпусе индексатора.

6. Нажмите кнопку на корпусе индексатора, чтобы гайка легко прошла до конца вниз. Затяните переднюю гайку вала на корпусе индексатора крючковым гаечным ключом.

   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

   Опасность раздавливания

   Если индексатор заблокирован неправильно, эксплуатация инструмента запрещена! Разблокирование инструмента может вызвать вращение всего инструмента, что может привести к серьезному материальному ущербу и тяжелым травмам.

   - Убедитесь, что стопорный штифт находится на одном уровне с поверхностью гайки с допуском не более 0,3 мм над поверхностью.

7. Отверните стопорные гайки на шпинделе.

8. Установите кольцо скребка на шпинделе и затяните его с помощью 4 винтов.

   Убедитесь, что скошенная кромка кольца скребка обращена к сверлу.

9. Установите на шпиндель шпиндельную стопорную гайку.

10. Установите шпиндель в дрель.

11. Установите сверху шпинделя шпиндельную стопорную гайку.

12. Укоротите трубку до длины передней части.

    Во время сверления кольцо скребка на шпинделе не будет смещаться за пределы трубки.

13. Установите трубку и затяните ее.

    Во избежание повреждения резьбы, убедитесь, что кольцо скребка перемещается плавно.

    Установите переднюю часть.