# Valve de moteur

| Foret/matériau | Foret/matériau | Foret/matériau
--- | --- | --- | ---
| <1/2" Titan/Alu | <3/4" Titan/Alu | <1 1/4" Titan/Alu
Cycles | (Utiliser le kit portant la référence de commande) | (Utiliser le kit portant la référence de commande) | (Utiliser le kit portant la référence de commande)
Tous les jours | Tester la fonction* | Tester la fonction* | Tester la fonction*
Tous les 1000 trous percés |  |  |
Tous les 3000 trous percés |  |  |
Tous les 6000 trous percés |  |  |
Tous les 12000 trous percés |  |  |
Tous les 24000 trous percés | 4141 0102 91 | 4141 0102 91 | 4141 0102 91
Tous les 48000 trous percés |  |  |

* Arrêt d'urgence.