# Frigör spindeln

VARNING

Se till att luftanslutningen inte är ansluten.

FÖRSIKTIGHET

Använd handskar för att undvika personskada på grund av skarpa skäreggar.  Endast erfaren underhållspersonal får montera eller ta isär produkten.

Verktyg som krävs

- Skruvstäd

- Torxnyckel

- Insexnyckel

- Stiftnyckel

- Nyckel

- Gaffelformat verktyg

1. Fäst borren i ett skruvstäd med gummikuddar, med luftlogikenheten uppåt och borrhandtaget till höger. Ta bort spindelskyddet.

2. Notera placeringen av matningskassetten. Markeringarna, på kassettänden närmast spindeln, anger den faktiska matningshastigheten.

3. Ta bort kassettlåset, kassetten, de fem skruvarna och två brickorna. Använd en Torxnyckel på skruven på kassettlåset och insexnyckel på de övriga fyra skruvarna.

4. Ta bort kopplingen.

5. Placera tappnyckeln i kopplingens ursprungliga läge, med de fyra stiften nedåt. Vrid nyckeln tills stiftet låser sig på plats.

6. Notera spindelns läge:

   1. Om spindeln är i startläget – Vrid tappnyckeln motsols med en skiftnyckel tills spindeln frigörs.

   2. Om spindeln är i det avslutande borrläget – Vrid tappnyckeln medurs med en skiftnyckel tills spindeln frigörs.

7. Ta bort tappnyckeln.

8. Montera kopplingen i det ursprungliga läget.

9. Sätt matningskassetten i det ursprungliga läget och se till att markeringarna på kassettänden närmast spindeln anger den önskade matningshastigheten.

10. Om du inte kan montera kassetten lätt, vrid på dess splines med det gaffelformade verktyget för att anpassa dem.

11. Montera brickorna och de fyra skruvarna i det ursprungliga läget. Dra åt skruvarna Montera låset och låsskruven. Dra åt skruven.

12. Sätt tillbaka spindelskyddet i sitt ursprungliga läge och säkra det.

13. Anslut luftslangen till nippeln. Gör en funktionstest av nödstoppsknappen:

    1. Tryck på startknappen.

    2. Tryck på nödstoppsknappen så att den låser sig. Spindeln måste stanna genast.

    3. Dra i nödstoppsknappen för att återställa den. Motorn får inte starta på nytt.

    4. Koppla bort luftslangen.

Innan du använder verktyget, testa startlägesventilen och djupventilen för att säkerställa föregående fel.

Steg 1 – Gör ett synligt test. Ta bort ventilerna från verktyget. Vrid ventilerna medurs med det gaffelformade verktyget. Komprimera ventilerna och se om fjädern är OK.

Steg 2 – Se avsnittet \"Test för läcka\".