# Hauptkomponenten und Funktionen

Pos. | Teil | Funktion
--- | --- | ---
1 | Spindel | Hauptdrehteil des Bohrers.
2 | Spindelschutz | Schützt den Bediener vor der rotierenden Spindel. Versorgt die Bohrspitze des Bohrers mit Kühlmittel.
3 | Kopf | Überträgt das Drehmoment und den Vorschub vom Motor zur Spindel.
4 | Zuführkassette | Legt die Vorschubgeschwindigkeit der Spindel fest. Wird in Zoll pro Umdrehung (Zoll/U) oder in Millimeter pro Umdrehung (mm/U) gemessen.
5 | Luftlogik | Zum Betrieb des Bohrers.
6 | Geteiltes Getriebe | Legt die Drehzahl fest. Wird in Umdrehungen pro Minute (U/min) gemessen.
7 | Bereichsgetriebe | Legt den Drehzahlbereich fest.
8 | Lamellenmotor | Zur Leistungs-und Drehkraftübertragung an die Spindel.
9 | Motorventil | Versorgt den Lamellenmotor und den Not-Aus-Schalter mit Luftstrom.
10 | Start | Startet den Motor und aktiviert den Bohrvorschub und Drehmechanismus. Der Motor bleibt nach Loslassen der Taste weiter in Betrieb. Wenn die Spindel die voreingestellte Bohrtiefe erreicht, kehrt sie automatisch zur Startposition zurück.
11 | Schnellvorlauf (optional) | Aktiviert den Schnellvorlauf der Spindel. Die Spindel bewegt sich schneller zur Arbeitsfläche als bei normaler Vorschubgeschwindigkeit, rotiert aber nicht. Das Loslassen der Taste hält die Spindel sofort an.
12 | Einfahren | Damit kann die Spindel zu einem beliebigen Zeitpunkt während des Bohrzyklus wieder in ihre Startposition gebracht werden. Danach schaltet sich der Motor automatisch aus.
13 | Not-Aus | Schaltet den Motor ab und stoppt die Spindel zu einem beliebigen Zeitpunkt während des Bohrzyklus. Nach der Betätigung wird der Not-Aus-Schalter in seiner Position verriegelt. Sie müssen den Not-Aus von Hand zurücksetzen, um den Bohrer wieder zu starten.