# Auswechseln der Spindel

WARNUNG

Sicherstellen, dass die Luftzufuhr nicht angeschlossen ist.

VORSICHT

Handschuhe tragen, um Verletzungen durch scharfe Kanten zu vermeiden. Das Produkt kann nur von erfahrenem Wartungspersonal zusammen- oder auseinandergebaut werden.

Erforderliche Werkzeuge

- Schraubstock

- Gabelförmiges Werkzeug

- Sechskantwerkzeug

- Torx-Schraubenschlüssel

- Inbusschlüssel

- Schraubenschlüssel

1. Befestigen Sie den Bohrer mit Gummipads in einem Schraubstock; der vordere Teil muss dabei nach oben und der Griff des Bohrers nach rechts zeigen. Vorderteil und Bohr-Bit entfernen.

2. Drehen Sie den Bohrer herum und befestigen Sie ihn im Schraubstock. Entfernen Sie den Spindelschutz.

3. Entfernen Sie den Tiefenring mit dem gabelförmigen Werkzeug aus der Spindel.

4. Notieren Sie die Position der Zufuhrkassette. Die Markierungen an dem der Spindel am nächsten gelegenen Ende der Kassette zeigen die aktuelle Zufuhrrate an.

5. Entfernen Sie die Zufuhrkassette.

6. Lassen Sie die Spindel aus dem Sockel herauslaufen, indem sie ein Sechskantwerkzeug gegen den Uhrzeigersinn drehen. Entfernen Sie die Spindel

7. Führen Sie die Schritte 4 bis 11 des Abschnitts \"Bohrer installieren\" durch.

8. Drehen Sie den Bohrer herum und befestigen Sie ihn im Schraubstock. Schließen Sie den Luftschlauch am Stutzen an. Führen Sie am Notausknopf einen Funktionstest durch:

   1. Die Starttaste drücken.

   2. Den Notausknopf drücken, so dass er einrastet. Die Spindel muss sofort anhalten.

   3. Den Notausknopf herausziehen, um ihn zurückzusetzen. Der Motor darf nicht starten.

   4. Den Luftschlauch trennen.