# Vitesse

La combinaison de l'engrenage de gamme et de l'engrenage en deux pièces détermine la vitesse de la broche de perçage. Effectuer une sélection parmi les combinaisons d'engrenages de gamme et d'engrenages en deux pièces disponibles dans le tableau ci-dessous pour obtenir le régime souhaité.

| Engrenage de gamme |
--- | --- | ---
tr/min | Réf. | Rapport d'engrenage en deux pièces
38 | 4141 0043 95 | Bas
50 | 4141 0043 95 | 1:1
67 | 4141 0043 95 | Haut
100 | 4141 0043 92 | Bas
140 | 4141 0043 92 | 1:1
180 | 4141 0043 92 | Haut
200 | 4141 0043 90 | Bas
270 | 4141 0043 90 | 1:1
360 | 4141 0043 90 | Haut
400 | 4141 0043 94 | Bas
530 | 4141 0043 94 | 1:1
700 | 4141 0043 94 | Haut
670 | 4141 0043 93 | Bas
900 | 4141 0043 93 | 1:1
1200 | 4141 0043 93 | Haut
1330 | 4141 0043 91 | Bas
1770 | 4141 0043 91 | 1:1
2360 | 4141 0043 91 | Haut

Un rapport d'engrenage en deux pièces peut être défini comme haut, 1:1 ou bas en fonction de la position de l'arbre (1) par rapport à l'encoche (2). Voir la figure ci-dessous. Les marquages sur le boîtier de l'engrenage en deux pièces indiquent les rapports correspondant aux positions de l'arbre.

S'assurer que l'arbre est dans la bonne position avec l'outil en forme de fourche (4141 1114 00). Voir la figure ci-dessous.