# Installation de l'indexeur

AVERTISSEMENT

S'assurer que l'alimentation en air n'est pas raccordée.

ATTENTION

Porter des gants pour éviter les blessures susceptibles d'être occasionnées par les tranchants acérés. Seul un personnel de maintenance expérimenté est habilité à monter ou démonter le produit.

Outillage nécessaire

- Étau

- Clé plate

- Clé à six pans

- Clé à ergots

- Clé à crochet

Conditions préalables

Avant d'installer l'indexeur, veiller à déposer les composants suivants :

- Partie avant

- Foret

- Broche

- Protège-broche

1. Serrer la perceuse dans un étau équipé de garnitures en caoutchouc, l'unité de logique d'air tournée vers le bas et la poignée de la perceuse vers la droite.

2. Déposer l'adaptateur de fixation de la partie frontale à l'aide d'une clé plate. Retirer la vis située sur le côté droit de l'orifice de l'adaptateur à l'aide d'une clé Allen.

3. Placer le grand trou du boîtier d'indexation en position au-dessus de l'orifice de l'adaptateur, bouton-poussoir vers soi. Si le boîtier d'indexation est placé dans la bonne position, la fiche située à droite du trou de vis va alors se loger dans le boîtier d'indexation.

4. Poser l'écrou dans le boîtier d'indexation, filetage vers le bas. Serrer l'écrou à l'aide d'une clé à ergots.

5. Poser la rondelle ondulée et l'arbre, cannelures vers le bas, dans le boîtier d'indexation.

6. Appuyer sur le bouton du boîtier d'indexation de façon à ce que l'écrou descende facilement jusqu'en bas. Serrer l'écrou avant de l'arbre sur le boîtier d'indexation avec une clé à crochet.

   AVERTISSEMENT

   Risque d'écrasement

   Ne pas utiliser l'outil si l'indexeur n'est pas correctement verrouillé ! Un outil non verrouillé peut provoquer la rotation de l'outil complet et occasionner des dégâts matériels et des accidents corporels graves.

   - Assurez-vous que la tige de blocage est à niveau avec la surface de l'écrou, avec une tolérance de dépassement de moins de 0,3 mm.

Poser les composants de la liste ci-dessus après avoir terminé l'installation.