# 安装快速推进套件

警告

确保气源未连接。

小心

边缘锋利！请穿戴手套以避免受伤。只允许有经验的维护人员装配或拆卸本产品。

所需的工具

- 老虎钳

- 扳手

- 内六角扳手

- 叉形工具

- 六角工具套筒

- 梅花扳手

1. 将转机以前端朝上、电钻手柄朝右的方式，固定在带橡胶垫的虎钳上。使用扳手拆下前端和钻头。

2. 拧松钻机。将钻机翻倒，然后将其固定在老虎钳上。

3. 拆下转轴护罩。

4. 用叉形工具拆下转轴上的深度环。

5. 注意进给匣的位置。进给匣端部最靠近转轴的标记，指示实际的进给速率。

6. 使用内六角扳手拆下进给匣。

7. 逆时针旋转六角工具套筒，将转轴推至槽外，直至拆下转轴。

8. 使用内六角扳手拆下空气逻辑盖和空气逻辑单元。

   不得拧松机头顶部的 O 形环。

9. 使用内六角扳手拧松气缸。

10. 拧松钻机。将钻机翻倒，然后将其固定在老虎钳上。

11. 使用内六角扳手拆下机头下部。

12. 从下机头拆下气缸。

13. 用新件更换气缸（包含在套件中）并将其放回到位。使用内六角扳手固定气缸。

14. 从机头竖直向上拉出锥齿轮。

15. 从机头竖直向下拉出气缸。

16. 用新件更换气缸（包含在套件中）。将其放回到位。

17. 用新件更换锥齿轮（包含在套件中）并将其放回到位。

18. 将下机头放回原位。用螺钉将其拧紧。

19. 拧松钻机。将钻机翻倒，然后将其固定在老虎钳上。

20. 使用内六角扳手用螺钉固定气缸。

21. 将空气逻辑单元放回原位。用新件更换盖子（包含在套件中）并将其放回到位。

22. 从下方将转轴安装到槽中。顺时针转动六角工具套筒几圈，以推进转轴。

23. 将深度环安装到转轴上，并将其移动到位。用叉形工具紧固该环。

24. 将进给匣安回原位，确保进给匣端部最靠近转轴的标记，指示所需的进给速率。

25. 如果安装进给匣有困难，请用叉形工具旋转其花键使它们对准。

26. 将垫圈和四颗螺钉安回原位。拧紧螺钉。装上锁和锁螺钉。拧紧螺钉。

27. 将转轴护罩装回原位并固定。

28. 拧松钻机。将钻机翻倒，然后将其固定在老虎钳上。将钻头放入转轴。将扳手放在转轴槽和钻头座上，将它们固定不动然后紧固连接。将前端放在钻机上并将其固定。

29. 拧松钻机。将钻机翻倒，然后将其固定在老虎钳上。将空气软管与喷嘴相连。对紧急停止按钮进行功能测试：

    1. 按压启动按钮。

    2. 按压紧急停止按钮，使其锁到位。转轴必须立即停止。

    3. 拉动紧急停止按钮将其复位。马达不得重新启动。

    4. 断开空气软管。