# Mudança da velocidade de avanço

Se você girar o cartucho de alimentação a 180 graus, poderá mudar a sua velocidade. Se quiser uma velocidade diferente, selecione o cartucho adequado na tabela Velocidades de avanço, na seção "Visão geral".

AVISO

Certifique-se de que o abastecimento de ar não esteja conectado.

CUIDADO

Use luvas para evitar acidentes causados por bordas afiadas. Apenas pessoal de manutenção experiente pode montar e desmontar o produto.

Para substituir o cartucho de alimentação, faça o seguinte:

1. Remova o cartucho antigo.

2. Instale o cartucho novo. Antes de fixá-lo, leia a marca na extremidade mais próxima do eixo para verificar a orientação correta.

3. Antes de usar a furadeira, verifique o funcionamento do botão de parada de emergência:

   1. Pressione o botão Start (Partida).

   2. Pressione o botão de parada de emergência para que ele trave. O abastecimento de ar para o motor é desligado e o eixo para.

   3. Desconecte a mangueira de ar.

   4. Puxe o botão para restabelecê-lo.

   5. Reconecte a mangueira de ar.