# 스핀들 놓기

경고

공기 공급 장치가 연결되지 않았는지 확인하십시오.

주의

장갑을 착용해 날카로운 끝부분에 부상을 당하지 않도록 하십시오. 숙련된 유지보수 담당자만이 제품을 조립하거나 분해할 수 있습니다.

필요한 공구

- 바이스

- Torx 렌치

- Allen 키

- 핀 스패너

- 렌치

- 포크형 공구

1. 바이스 안의 드릴을 에어 로직 기기를 위로 향한채 그리고 드릴 핸들을 우측으로 향한채 고무 패드로 고정합니다. 스핀들 가드를 제거합니다.

2. 이송 카세트의 위치에 주의하십시오. 스핀들 가까이의 카세트 끝부분에 있는 표시는 실제 이송 속도를 나타냅니다.

3. 카세트 락, 카세트, 5개의 나사와 2개의 와셔를 제거합니다. 카세트 락의 나사에는 Torx 렌치를, 다른 네 개의 나사에는 앨런 볼트용 렌치를 사용합니다.

4. 클러치를 당겨 뺍니다.

5. 네 개의 핀을 아래로 향한 채, 클러치의 원래 위치에 핀 스패너를 놓습니다. 핀이 제자리에 고정될 때까지 스패너를 돌립니다.

6. 스핀들의 위치 참고:

   1. 스핀들이 시작 위치에 있을 경우 – 스핀들이 풀릴 때까지 렌치로 핀 스패너를 시계 반대 방향으로 돌립니다.

   2. 스핀들이 마무리 드릴 위치에 있을 경우 – 스핀들이 풀릴 때까지 렌치로 핀 스패너를 시계 방향으로 돌립니다.

7. 핀 스패너를 당겨 뺍니다.

8. 원래 위치에 클러치를 설치합니다.

9. 이송 카세트를 원래 위치로 놓고 스핀들 가까이의 카세트 끝부분에 있는 표시가 필요 이송 속도를 나타냄을 확인하십시오.

10. 쉽게 카세트를 설치할 수 없을 경우, 스플라인을 포크형 공구로 돌려 정렬합니다.

11. 와셔와 4개의 나사를 원래 위치에 설치합니다. 나사를 조이십시오. 락과 잠금 나사를 설치합니다. 나사를 조이십시오.

12. 스핀들 가드를 원래 위치로 놓고 고정합니다.

13. 니플에 에어 호스를 연결합니다. 응급 정지 버튼 기능 테스트를 수행합니다.

    1. 시동 버튼을 누릅니다.

    2. 비상 정지 버튼를 눌러 제 위치로 고정합니다. 스핀들을 즉시 정지해야 합니다.

    3. 응급 정지 버튼을 당겨 재설정합니다. 모터를 재시작해서는 안됩니다.

    4. 에어 호스를 분리합니다.

공구를 사용하기 전에 스타팅 포지션 밸브와 깊이 밸브를 검사해서 이전의 기능 장애를 확인하십시오.

1단계 – 육안 테스트를 합니다. 공구에서 밸브를 분리합니다. 포크형 공구로 밸브를 시계 방향으로 돌리십시오. 밸브를 압축하고 스프링이 정상인지 보십시오.

2단계 – “누출 테스트” 섹션을 참조하십시오.