# Instalação do indexador

AVISO

Certifique-se de que o abastecimento de ar não esteja conectado.

CUIDADO

Use luvas para evitar acidentes causados por bordas afiadas. Apenas pessoal de manutenção experiente pode montar e desmontar o produto.

Ferramentas necessárias

- Morsa

- Chave inglesa

- Chave Allen

- Chave de pino

- Chave de gancho

Pré-requisitos

Antes de instalar o indexador, confirme se os seguintes componentes foram removidos:

- Parte frontal

- Broca

- Fuso

- Proteção do eixo

1. Prenda a furadeira em uma morsa com proteções de borracha, o sistema lógico pneumático para baixo e a empunhadura para a direita.

2. Remova o adaptador que prende a parte frontal com uma chave inglesa. Remova o parafuso no lado direito do furo do adaptador com uma chave Allen.

3. Posicione o furo grande na carcaça divisora sobre o furo do adaptador, com o botão voltado para você. Se a carcaça divisora for posicionada corretamente, o plugue à direita do furo do parafuso irá se encaixar nela.

4. Coloque a porca na carcaça divisora, com as roscas para baixo. Aperte a porca com uma chave de pino.

5. Coloque a arruela ondulada e o eixo, com os eixos para baixo, na carcaça divisora.

6. Pressione o botão na carcaça para que a porca desça facilmente. Aperte a porca da frente no eixo na carcaça com uma chave de gancho.

   AVISO

   Risco de esmagamento

   Não opere a ferramenta se o indexador não estiver travado de modo adequado! Uma ferramenta destravada pode fazer com que toda a ferramente gire e provoque danos materiais e ferimentos graves.

   - Certifique-se de que o pino de segurança esteja nivelado com a superfície da porca com um nível de tolerância menor que 0,3 mm acima da superfície.

Instale os componentes da lista acima depois de terminar a instalação.