# ChipLet 설치

경고

공기 공급 장치가 연결되지 않았는지 확인하십시오.

주의

장갑을 착용해 날카로운 끝부분에 부상을 당하지 않도록 하십시오. 숙련된 유지보수 담당자만이 제품을 조립하거나 분해할 수 있습니다.

필요한 공구

- 바이스

- Torx 드라이버

- Allen 키

- 장착 공구

전제 조건

ChipLet을 설치하기 전에, 다음 구성부품이 제거되었는지 확인하십시오.

- 전면 부품

- 드릴 비트

- 스핀들

- 스핀들 가드

1. 바이스에 드릴을 고정하십시오.

2. 나사와 공급 카세트 커브를 제거합니다.

3. 두 개의 와셔 및 공급 카세트와 함께 네 개의 나사를 제거합니다.

4. 깊이 위치 밸브를 제거합니다.

5. 2개의 나사와 캡을 제거합니다.

6. 스러스트 와셔를 제거합니다.

7. o-링이 있는 칩렛을 제 위치에 놓습니다. 칩렛이 제 위치에 들어가면 딸깍하는 소리가 납니다.

8. 두 개의 나사로 칩렛을 고정하고 8 Nm으로 조입니다.

9. 깊이 위치 밸브를 다시 제 위치에 놓고 고정한 다음 1 Nm으로 조입니다.

10. 공급 카세트를 다시 제 위치에 놓고 네 개의 나사와 두 개의 와셔를 8 Nm으로 고정합니다.

11. 카세트 커버를 다시 카세트의 제 위치에 놓고 한 개의 나사를 사용해서 3 Nm으로 고정합니다.