# Preparazione per i mandrini 4141 0253 XX

Utilizzando questo mandrino, è possibile definire la dimensione del filetto.

Prima di eseguire le preparazioni per il mandrino, leggere le seguenti istruzioni:

1. Rimuovere gli anelli dal mandrino.

2. Inserire il mandrino in una pinza di Ø16 mm.

3. Serrare la pinza sulla filettatura del mandrino. I filetti non devono sporgere oltre (L1). Vedere la figura sotto.

4. Si noti la dimensione della profondità di foratura (L2) e la dimensione del filetto (L3). Vedere la figura sotto.